**PREVOD**

**TEHNIČKI PODACI I KARAKTERISTIKE**

**TELA PUMPE 4” FF 45-13**

**Tehnički podaci:**

* Priključak tela pumpe 1-1/4”
* Prečnik tela pumpe 96mm
* Visina tela pumpe 570mm
* Težina tela pumpe 4,6kg
* Spoljašnji omotač-čaura tela pumpe izrađen od nerđajućeg čelika
* Radna kola tela pumpe – ukupno 13 izrađeni od polikarbonata
* Difuzori tela pumpe – ukupno 13 izrađeni od polikarbonata
* Telo difuzora – ukupno 13 izrađeni od polikarbonata
* Osovina tela pumpe izrađena od nerđajućeg čelika
* Spojka tela pumpe izrađena od nerđajućeg čelika
* Filter mrežica tela pumpe izrađena od nerđajućeg čelika
* Vijci tela pumpe izrađeni od nerđajućeg čelika
* Flanša za spajanje tela pumpe sa elektro motorom izrađena od mesinga

**Opis i namena korišćenja:**

TELO PUMPE 4” FF 45-13 je sastavni deo višestepene potapajuće pumpe za vodu koja u kompletu sa odgovarajućim elektro motorom 4” FF 45-13 0,55kW 0,75 HP 220V i 380V, ima namenu korišćenja da crpi vodu iz bušenih ili kopanih bunara, iz rezervoara i otvorenih vodotokova, a prvenstvena namena tela pumpe 4” FF45-13 u kompletu sa adekvatnim elektro motorom 4” FF45-13 0,55kW 0,75 HP 220V i 380V je korišćenje za navodnjavanje u poljoprivredi. Ovaj model tela pumpe se ne može koristiti za transfer prljave vode sa znatnim sadržajem peska i ostalih hemijski štetnih jedinjenja. Proizvodna koncepcija tela pumpe 4” FF 45-13 omogućava veoma lak pristup različitim komponentama uprošćavajući na taj način postupak održavanja i popravki. Navedeno telo pumpe 4” FF 45-13 je prilagođeno internacionalnim normama i standardima koji omogućavaju funkcionisanje i rad u svim verzijama sa monofaznim i trofaznim potapajućim elektro motorima 4” snage 0,55kW 0,75HP bilo kog proizvođača u svetu.

**PREVOD**

**TEHNIČKI PODACI I KARAKTERISTIKE**

**TELA PUMPE 4” FF 45-17**

**Tehnički podaci:**

* Priključak tela pumpe 1-1/4”
* Prečnik tela pumpe 96mm
* Visina tela pumpe 665mm
* Težina tela pumpe 5,2kg
* Spoljašnji omotač-čaura tela pumpe izrađen od nerđajućeg čelika
* Radna kola tela pumpe – ukupno 17 izrađeni od polikarbonata
* Difuzori tela pumpe – ukupno 17 izrađeni od polikarbonata
* Telo difuzora – ukupno 17 izrađeni od polikarbonata
* Osovina tela pumpe izrađena od nerđajućeg čelika
* Spojka tela pumpe izrađena od nerđajućeg čelika
* Filter mrežica tela pumpe izrađena od nerđajućeg čelika
* Vijci tela pumpe izrađeni od nerđajućeg čelika
* Flanša za spajanje tela pumpe sa elektro motorom izrađena od mesinga

**Opis i namena korišćenja:**

TELO PUMPE 4” FF 45-17 je sastavni deo višestepene potapajuće pumpe za vodu koja u kompletu sa odgovarajućim elektro motorom 4” FF 45-17 0,75kW 1 HP 220V i 380V, ima namenu korišćenja da crpi vodu iz bušenih ili kopanih bunara, iz rezervoara i otvorenih vodotokova, a prvenstvena namena tela pumpe 4” FF45-17 u kompletu sa adekvatnim elektro motorom 4” FF45-17 0,75kW 1 HP 220V i 380V je korišćenje za navodnjavanje u poljoprivredi. Ovaj model tela pumpe se ne može koristiti za transfer prljave vode sa znatnim sadržajem peska i ostalih hemijski štetnih jedinjenja. Proizvodna koncepcija tela pumpe 4” FF 45-17 omogućava veoma lak pristup različitim komponentama uprošćavajući na taj način postupak održavanja i popravki. Navedeno telo pumpe 4” FF 45-17 je prilagođeno internacionalnim normama i standardima koji omogućavaju funkcionisanje i rad u svim verzijama sa monofaznim i trofaznim potapajućim elektro motorima 4” snage 0,75kW 1HP bilo kog proizvođača u svetu.

**PREVOD**

**TEHNIČKI PODACI I KARAKTERISTIKE**

**TELA PUMPE 4” FF 45-26**

**Tehnički podaci:**

* Priključak tela pumpe 1-1/4”
* Prečnik tela pumpe 96mm
* Visina tela pumpe 875mm
* Težina tela pumpe 6,8kg
* Spoljašnji omotač-čaura tela pumpe izrađen od nerđajućeg čelika
* Radna kola tela pumpe – ukupno 26 izrađeni od polikarbonata
* Difuzori tela pumpe – ukupno 26 izrađeni od polikarbonata
* Telo difuzora – ukupno 26 izrađeni od polikarbonata
* Osovina tela pumpe izrađena od nerđajućeg čelika
* Spojka tela pumpe izrađena od nerđajućeg čelika
* Filter mrežica tela pumpe izrađena od nerđajućeg čelika
* Vijci tela pumpe izrađeni od nerđajućeg čelika
* Flanša za spajanje tela pumpe sa elektro motorom izrađena od mesinga

**Opis i namena korišćenja:**

TELO PUMPE 4” FF 45-26 je sastavni deo višestepene potapajuće pumpe za vodu koja u kompletu sa odgovarajućim elektro motorom 4” FF 45-26 1,1kW 1,5 HP 220V i 380V, ima namenu korišćenja da crpi vodu iz bušenih ili kopanih bunara, iz rezervoara i otvorenih vodotokova, a prvenstvena namena tela pumpe 4” FF45-26 u kompletu sa adekvatnim elektro motorom 4” FF45-26 1,1kW 1,5 HP 220V i 380V je korišćenje za navodnjavanje u poljoprivredi. Ovaj model tela pumpe se ne može koristiti za transfer prljave vode sa znatnim sadržajem peska i ostalih hemijski štetnih jedinjenja. Proizvodna koncepcija tela pumpe 4” FF 45-26 omogućava veoma lak pristup različitim komponentama uprošćavajući na taj način postupak održavanja i popravki. Navedeno telo pumpe 4” FF 45-26 je prilagođeno internacionalnim normama i standardima koji omogućavaju funkcionisanje i rad u svim verzijama sa monofaznim i trofaznim potapajućim elektro motorima 4” snage 1,1kW 1,5HP bilo kog proizvođača u svetu.

**PREVOD**

**TEHNIČKI PODACI I KARAKTERISTIKE**

**TELA PUMPE 4” FF 45-34**

**Tehnički podaci:**

* Priključak tela pumpe 1-1/4”
* Prečnik tela pumpe 96mm
* Visina tela pumpe 1060mm
* Težina tela pumpe 7,9kg
* Spoljašnji omotač-čaura tela pumpe izrađen od nerđajućeg čelika
* Radna kola tela pumpe – ukupno 34 izrađeni od polikarbonata
* Difuzori tela pumpe – ukupno 34 izrađeni od polikarbonata
* Telo difuzora – ukupno 34 izrađeni od polikarbonata
* Osovina tela pumpe izrađena od nerđajućeg čelika
* Spojka tela pumpe izrađena od nerđajućeg čelika
* Filter mrežica tela pumpe izrađena od nerđajućeg čelika
* Vijci tela pumpe izrađeni od nerđajućeg čelika
* Flanša za spajanje tela pumpe sa elektro motorom izrađena od mesinga

**Opis i namena korišćenja:**

TELO PUMPE 4” FF 45-34 je sastavni deo višestepene potapajuće pumpe za vodu koja u kompletu sa odgovarajućim elektro motorom 4” FF 45-34 1,5kW 2 HP 220V i 380V, ima namenu korišćenja da crpi vodu iz bušenih ili kopanih bunara, iz rezervoara i otvorenih vodotokova, a prvenstvena namena tela pumpe 4” FF45-34 u kompletu sa adekvatnim elektro motorom 4” FF45-34 1,5kW 2 HP 220V i 380V je korišćenje za navodnjavanje u poljoprivredi. Ovaj model tela pumpe se ne može koristiti za transfer prljave vode sa znatnim sadržajem peska i ostalih hemijski štetnih jedinjenja. Proizvodna koncepcija tela pumpe 4” FF 45-34 omogućava veoma lak pristup različitim komponentama uprošćavajući na taj način postupak održavanja i popravki. Navedeno telo pumpe 4” FF 45-34 je prilagođeno internacionalnim normama i standardima koji omogućavaju funkcionisanje i rad u svim verzijama sa monofaznim i trofaznim potapajućim elektro motorima 4” snage 1,5kW 2HP bilo kog proizvođača u svetu.